HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_RESET);

//Configure GPIO pin : PB14

GPIO\_InitStruct.Pin = GPIO\_PIN\_14;

GPIO\_InitStruct.Mode = GPIO\_MODE\_OUTPUT\_PP;

GPIO\_InitStruct.Pull = GPIO\_PULLDOWN;

GPIO\_InitStruct.Speed = GPIO\_SPEED\_FREQ\_LOW;

HAL\_GPIO\_Init(GPIOB, &GPIO\_InitStruct);

HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_SET);

HAL\_Delay(1000);

HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_13, GPIO\_PIN\_RESET);

HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_SET);

HAL\_Delay(200);

HAL\_GPIO\_WritePin(GPIOB, GPIO\_PIN\_14, GPIO\_PIN\_RESET);

HAL\_Delay(1000);